|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Power | 220V | 50Hz | 100W | ﺔﻳﺋﺎﺑﺭﻬﻛﻟﺍ ﺓﺭﺩﻘﻟﺍ |
| Capacity K.cal/h | 10000 | ﺎﺳ/ ﻱﺭﻭﻟﺎﻛ . ﻙ ﺔﻋﺎﻁﺳﻻﺍ |
| Hot Air flow m3 /h | 150-200 | ﺎﺳ/ 3ﻡ ﺔﺋﻓﺩﺗﻟﺍ ءﺍﻭﻫ ﻕﻓﺩﺗ |
| Hot Air speed m/s | 2 - 4 | ﺎﺛ/ﻡ ﺔﺋﻓﺩﺗﻟﺍ ءﺍﻭﻫ ﺔﻋﺭﺳ |
| Dimensions mm | D 610 H 1250 W340 | ﻡﻣ ﺩﺎﻌﺑﻷﺍ |
| Oil heting loss L/h | 0.5-1 | ﺎﺳ 24/ﻝ ﺩﻭﻗﻭﻟﺍ ﻙﻼﻬﺗﺳﺍ |
| Cold Water Inlet | 1/2" | ﺩﺭﺎﺑﻟﺍ ءﺎﻣﻟﺍ ﻝﻭﺧﺩ ﺔﺣﺗﻓ |
| Hot Water out let | 1/2" | ﻥﺧﺎﺳﻟﺍ ءﺎﻣﻟﺍ ﺝﻭﺭﺧ ﺔﺣﺗﻓ |
| Hot Flow Water L/m | 2 | ﺩ/ﻝ ﻥﺧﺎﺳﻟﺍ ءﺎﻣﻟﺍ ﻕﻓﺩﺗ ﺔﻳﻣﻛ |